**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS 5001036** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προσφέροντα** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Σταθερός Υπολογιστής (Desktop)**  **Τύπου 1** | 1.1 | Ποσότητα | 2 (τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 |  | Πυρήνες (cores) | ≥ 4 |  |  |
| 1.3 |  | Μνήμη Cache | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Μνήμη RAM | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 4 GB |  |  |
| 1.5 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 8 GB |  |  |
| 1.6 | Σκληρός δίσκος | 500GB HDD/ 7200rpm (SATA III, 6GBs) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Υποσύστημα γραφικών | Ενσωματωμένο (onboard) ή σε κάρτα PCI Express | NAI |  |  |
| 1.8 | Οπτικό μέσο | DVD-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Θύρες | Εξωτερικές USB>=8 , USB 3.0>=4, USB Μπροστά >=4, Εσωτερικές USB 2.0>=2  Μία RJ-45  Μία serial και PS/2,  Μία Display Port 1.2  Μία UAJ  Μία VGA | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Mία Line-out | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Mία HDMI 1.4 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Κάρτα δικτύου | 10/100/1000, PCI Ethernet ή on board | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Λειτουργικό Σύστημα | Το κάθε laptop πρέπει να διαθέτει προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα x64 με ελληνική διεπαφή χρήστη, γραφικό περιβάλλον εργασίας, τελευταίας σταθερής έκδοσης. Το προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή AD (Active Directory) του ΙΕΠ. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 1.14 | Ποντίκι | Οπτικής τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 1.15 | Πληκτρολόγιο | Τύπου universal, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 1.16 | Τροφοδοτικό | <=280W | NAI |  |  |
|  |  | 1.17 | Κουτί | Mini tower ή micro tower | NAI |  |  |
|  |  | 1.18 | Εγγύηση | On-Site, με επισκευή την επόμενη εργάσιμη μέρα. | 5 έτη |  |  |

| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS 5001036** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προσφέροντα** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Σταθερός Υπολογιστής (Desktop)**  **Τύπου 2** | 2.1 | Ποσότητα | 1 (τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 |  | Πυρήνες (cores) | ≥ 4 |  |  |
| 2.3 |  | Μνήμη Cache | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Μνήμη RAM | Προσφερόμενη μνήμη (DDR4 SDRAM – 2400 MHz) | ≥ 8 GB |  |  |
| 2.5 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 16 GB |  |  |
| 2.6 | Σκληρός δίσκος | ≥ 256 GB SSD (SATA III, 6GBs) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Υποσύστημα γραφικών | Ενσωματωμένο (on board) ή σε κάρτα (PCI Express) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Οπτικό μέσο | DVD-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Θύρες | Εξωτερικές USB>=8 , USB 3.0>=4, USB Μπροστά >=4, Εσωτερικές USB 2.0>=2  Μία RJ-45  Μία serial και PS/2,  Μία Display Port 1.2  Μία UAJ  Μία VGA | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Mία Line-out | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Mία HDMI 1.4 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Κάρτα δικτύου | 10/100/1000, PCI Ethernet ή onboard | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Λειτουργικό Σύστημα | Το κάθε laptop πρέπει να διαθέτει προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα x64 με ελληνική διεπαφή χρήστη, γραφικό περιβάλλον εργασίας, τελευταίας σταθερής έκδοσης. Το προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή AD (Active Directory) του ΙΕΠ. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 2.14 | Ποντίκι | Οπτικής τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 2.15 | Πληκτρολόγιο | Τύπου universal, με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 2.16 | Τροφοδοτικό | <=280W | NAI |  |  |
|  |  | 2.17 | Κουτί | Mini tower ή micro tower | NAI |  |  |
|  |  | 2.18 | Εγγύηση | On-site, με επισκευή την επόμενη εργάσιμη μέρα. | ≥ 5 έτη |  |  |

| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS 5001036** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προσφέροντα** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Οθόνες** | 3.1 | Ποσότητα | 3 (τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Τύπος | LED, Full HD | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Ήχος | Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Οθόνη | Διαγώνιος | ≥ 23 " |  |  |
| 3.5 | Λόγος διαστάσεων οθόνης (aspect ratio): | 16:9 |  |  |
| 3.6 | Μέγιστη Ανάλυση | ≥ 1920 x 1080 στα 60Hz |  |  |
|  |  | 3.7 | Φωτεινότητα | >=250cd/m2 |  |  |
|  |  | 3.8 | Γωνία θέασης | 178ο / 178ο , Τεχνολογία IPS |  |  |
|  |  | 3.9 | Είσοδοι Σύνδεσης | 1x D-Sub, 1x HDMI |  |  |
|  |  | 3.10 | Ενεργειακή απόδοση TCO, Energy Star, EPEAT silver | NAI |  |  |
|  |  | 3.11 | Χρόνος απόκρισης | <=6ms |  |  |
|  |  | 3.12 | Ελάχιστη εγγύηση | 3 έτη |  |  |

| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS 5001036** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προσφέροντα** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Φορητός Υπολογιστής (Laptop)** | 4.1 | Ποσότητα | 1 (τεμάχιo) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Επεξεργαστής | Μοντέλο επεξεργαστή με ημερομηνία κυκλοφορίας (release date) από Απρίλιος 2012 ή νεότερη | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Πυρήνες (cores) | ≥ 2 |  |  |
| 4.4 |  | Μνήμη Cache | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Μνήμη RAM | Προσφερόμενη μνήμη DDR4 SDRAM – 2133MHz | ≥ 8 GB |  |  |
| 4.6 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 16 GB |  |  |
| 4.7 | Σκληρός δίσκος | ≥ 256 GB SSD | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 | Υποσύστημα γραφικών | Ενσωματωμένο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9 | Οπτικό μέσο | DVD-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10 | Ήχος | Ήχος HD, 2 τουλάχιστον ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.11 | Κάμερα | Κάμερα 1Μp | ΝΑΙ |  |  |
| 4.12 | Μικρόφωνο |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.13 | Θύρες | Τουλάχιστον 4 x USB (εκ των οποίων ≥2 θα είναι USB 3.0), 1x RJ-45, 1x15-pin D-sub, 1xVGA | ΝΑΙ |  |  |
| 4.14 | μία υποδοχή ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 4.15 | Μία HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 4.16 | Υποδοχές επέκτασης | Τουλάχιστον 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών (SD card reader) | ΝΑΙ |  |  |
| 4.17 | Κάρτα δικτύου | Ethernet 10/100/1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.18 | Ασύρματη Σύνδεση | WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 4.19 | Λειτουργικό Σύστημα | Το κάθε laptop πρέπει να διαθέτει προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα x64 με ελληνική διεπαφή χρήστη, γραφικό περιβάλλον εργασίας, τελευταίας σταθερής έκδοσης. Το προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή AD (Active Directory) του ΙΕΠ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.20 | Οθόνη | Διαγώνιος | ≥ 15,6 " |  |  |
| 4.21 | Ανάλυση | ≥ 1920 x 1080 FHD |  |  |
|  |  | 4.22 | Μπαταρία | Ιόντων λιθίου | ≥40WHr , 3-cell Lithium Ion |  |  |
|  |  | 4.23 | Τροφοδοτικό | AC Power Adaptor | 45W |  |  |
|  |  | 4.24 | Πληκτρολόγιο | Με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 4.25 | Ποντίκι | Οπτικής τεχνολογίας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 4.26 | Βάρος | μαζί με το τροφοδοτικό | <=2,2 κιλά |  |  |
|  |  | 4.27 | Τσάντα μεταφοράς |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 4.28 | Εγγύηση | Επισκευή την επόμενη ημέρα | ≥ 3 έτη |  |  |

| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS 5001036** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προσφέροντα** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Εκτυπωτής** | 5.1 | Ποσότητα | 1 (τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Τύπος | Laser Επαγγελματικής χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Μέγεθος σελίδας | Α4 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Εκτύπωση | Έγχρωμη, 2πλης όψης αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Ποιότητα εκτύπωσης | >=600x600 dpi | NAI |  |  |
| 5.6 | Μηνιαίος κύκλος εργασιών | >=45.000 σελ | NAI |  |  |
|  |  | 5.7 | Ταχύτητα ΑΜ & έγχρωμη | >=26ppm | NAI |  |  |
|  |  | 5.8 | Συνδεσιμότητα | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Θύρα USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 5.9 | Μνήμη | >=256 ΜΒ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 5.10 |  | Ασύρματη εκτύπωση | NAI |  |  |
|  |  | 5.11 |  | Οθόνη LCD | NAI |  |  |
|  |  | 5.12 |  | Ελάχιστη εγγύηση | 12 μήνες |  |  |

| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS 5001036** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προσφέροντα** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Εξωτερική μνήμη** | 6.1 | Ποσότητα | 3 (τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Τύπος | USB Flash 64GB/USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |

| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS 5001036** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προσφέροντα** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Ψηφιακή συσκευή τηλεφώνου** | 7.1 | Ποσότητα | 1 (τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Τύπος | Ψηφιακή συσκευή κέντρου 8 πλήκτρων SP και Οθόνη 1 γραμμής | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 7.3 | Λειτουργίες | Συνδιάσκεψη, Ανοικτή συνομιλία / κλήση με κατεβασμένο το ακουστικό | ΝΑΙ |  |  |

| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS5008057** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή / Προδιαγραφές** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση Προσφέροντα** | **Παραπομπή** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Φορητός Υπολογιστής (Laptop)** | 8.1 | Ποσότητα | 2 (τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Επεξεργαστής | Μοντέλο επεξεργαστή με ημερομηνία κυκλοφορίας (release date) από Απρίλιος 2012 ή νεότερη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Passmark (CPU Benchmarks - performance) | ≥ 2.800 |  |  |
| 8.4 | Πυρήνες (cores) | ≥ 2 |  |  |
| 8.5 | Βασική Συχνότητα Λειτουργίας Επεξεργαστή | ≥ 2.5 GHz |  |  |
| 8.6 |  | SmartCache | ≥ 3 MB |  |  |
| 8.7 | Μνήμη RAM | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 4 GB |  |  |
| 8.8 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 8 GB |  |  |
| 8.9 | Σκληρός δίσκος | ≥ 256 GB SSD ή ≥ 500MB HDD | ΝΑΙ |  |  |
| 8.10 | Κάρτα γραφικών | HD ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 8.11 | Οπτικό μέσο | DVD-RW | ΝΑΙ |  |  |
| 8.12 | Ήχος | Ήχος HD, 2 τουλάχιστον ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.13 | Κάμερα | Κάμερα τουλάχιστον 720p | ΝΑΙ |  |  |
| 8.14 | Μικρόφωνο |  | ΝΑΙ |  |  |
| 8..15 | Θύρες | Τουλάχιστον 2 x USB (εκ των οποίων ≥1 θα είναι USB 3.0), | ΝΑΙ |  |  |
| 8.16 | τουλάχιστον μία υποδοχή ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 8.17 | τουλάχιστον HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 8.18 | Υποδοχές επέκτασης | Τουλάχιστον 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών (SD card reader) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.19 | Κάρτα δικτύου | Ethernet Gigabit | ΝΑΙ |  |  |
| 8.20 | Ασύρματη Σύνδεση | WiFi 802.11ac | ΝΑΙ |  |  |
| 8.21 | Λειτουργικό Σύστημα | Το κάθε laptop πρέπει να διαθέτει προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα x64 με ελληνική διεπαφή χρήστη, γραφικό περιβάλλον εργασίας, τελευταίας σταθερής έκδοσης, με μεγάλο εύρος μηχανικών και υποστηρικτικών διαδικασιών. Να παίρνει συχνές ενημερώσεις δωρεάν. Δυνατότητα εγκατάστασης ενιαίας εφαρμογής αυτοματισμού γραφείου ευρέως διαδεδομένη, όπως επεξεργαστής κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, αλληλογραφία και ημερολόγιο με παγκόσμια αναγνώριση και εξοικείωση από μεγάλο πλήθος χρηστών και απόλυτα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή του ΙΕΠ. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.22 | Οθόνη | Διαγώνιος | ≥ 15,6 " |  |  |
| 8.23 | Ανάλυση | ≥ 1366 x 768 |  |  |
|  |  | 8.24 | Ενεργειακή Απόδοση | Πιστοποίηση ENERGY STAR, EPEAT | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 8.25 | Μπαταρία | Ιόντων λιθίου | ≥40WHr |  |  |
|  |  | 8.26 | Τσάντα μεταφοράς |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 8.27 | Εγγύηση | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα NBD  Ανταπόκριση σε κλήσεις για αναφορά/διάγνωση βλάβης από ειδικούς σε θέματα hardware & software, τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 17:00.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού.  Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και e-mail | ≥ 3 έτη |  |  |
|  |  | 8.28 | Ο προσφέρων θα πρέπει να τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της εγγύησης. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση μικρότερη του ζητούμενου διαστήματος, είτε να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων / συμβολαίων υπηρεσιών συντήρησης, για την κάλυψη του ζητούμενου χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών είτε να τεκμηριωθεί ο τρόπος και βαθμός παροχής της ζητούμενης εγγύησης από τον προσφέροντα.  Το κόστος της παροχής εγγύησης δεν θα κοστολογηθεί χωριστά και θα εμπεριέχεται στο κόστος του μηχανήματος.  Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών στην Ελλάδα για τα προσφερόμενα είδη για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS5008057** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **Απάντηση Οικονομικού Φορέα** | **Παραπομπή** |
| **9** | **Βιντεο-προβολέας** | 9.1 | Ποσότητα | 2 (τεμάχια) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 |  | Φορητός (Βάρος) | ≤3Kg |  |  |
| 9.3 | Ευκρίνεια | Standard  ή καλύτερη |  |  |
| 9.4 | Μέγιστη Ανάλυση | 800 x 600 pixels  ή καλύτερη |  |  |
| 9.5 | Φωτεινότητα | 2700 AnsiLumens ή καλύτερη |  |  |
| 9.6 | Αντίθεση | ≥10.000:1  ή καλύτερη |  |  |
| 9.7 | Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης | 300’’  ή μεγαλύτερη |  |  |
| 9.8 | Noise (dB) | ≤ 40 dB |  |  |
| 9.9 | Διάρκεια Ζωής Λάμπας | ≥ 3000 ώρες |  |  |
| 9.10 | Εγγύηση Λάμπας | 12 μήνες ή 1000 ώρες ή καλύτερη |  |  |
| 9.11 | Είσοδοι | * 1xHDMI * 1xUSB   τουλάχιστον |  |  |
| 9.12 | Αξεσουάρ | Τσάντα μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 9.13 |  | Καλώδιο σύνδεσης HDMI συμβατό με τους φορητούς υπολογιστές (τεμάχιο 1) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.14 | Εγγύηση | Τουλάχιστον 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **MIS5008057** | **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **Απάντηση Οικονομικού Φορέα** | **Παραπομπή** |
| **10** | **Βιντεοκάμερα** | 10.1 | Ποσότητα | 1 (τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μέγιστη ανάλυση video | Full HD (1920 x 1080 pixels) ή καλύτερη |  |  |
| 10.3 | Ανάλυση φωτογραφίας | ≥ 9 MP |  |  |
| 10.4 | Διαγώνιος οθόνης | ≥ 3" |  |  |
| 10.5 | Οπτικό zoom | ≥ 10x |  |  |
| 10.6 | Ψηφιακό zoom | ≥ 120x |  |  |
| 10.7 | Υποστήριξη αρχείων εικόνας | JPEG |  |  |
| 10.8 | Υποστήριξη αρχείων video | MPEG-4 AVC |  |  |
| 10.9 | Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.10 | Συνδέσεις | HDMI, USB 2.0 τουλάχιστον |  |  |
| 10.11 | Αξεσουάρ | Τσάντα μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 10.12 | Κάρτα μνήμης  (εάν δεν υπάρχει ενσωματωμένη) | Χωρητικότητα ≥64GB |  |  |
| 10.13 | Ταχύτητα Ανάγνωσης:  ≥ 80MB/s |  |  |
| 10.14 | Ταχύτητα Εγγραφής:  ≥ 45MB/s |  |  |
| 10.15 | Φορτιστής | ΝΑΙ |  |  |
| 1016 | Εγγύηση | Τουλάχιστον 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |

| **Α/Α** | **MIS** | **Μοντέλο Εκτυπωτή** | **Είδος Αναλώσιμου** | **Ποσότητα** | **Απάντηση (Ποσότητα)** | **Γνήσιο ή Ισοδύναμο;** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **5008057** | HP LaserJet 1022/1018 | Toner (Black) | 7 |  |  |
| **12** | Lexmark MX-310dn | Toner (Black) | 7 |  |  |
| **13** | Lexmark MX-310dn | Drum | 3 |  |  |
| **14** | Lexmark MS-415dn | Toner (Black) | 10 |  |  |
| **15** | Lexmark MS-415dn | Drum | 4 |  |  |
| **16** | Lexmark E120n | Toner (Black) | 2 |  |  |
| **17** | Lexmark E352 | Toner (Black) | 4 |  |  |
| **18** | Xerox CopyCentre C123 | Drum | 1 |  |  |

| **Α/Α** | **MIS** | **Μοντέλο Εκτυπωτή** | **Είδος Αναλώσιμου** | **Ποσότητα** | **Απάντηση (Ποσότητα)** | **Γνήσιο ή Ισοδύναμο;** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19** | **5004204** | Lexmark MS-810dn/MS-812dn | Toner (Black) | 15 |  |  |
| **20** | Xerox Phaser 6600V/DN | Toner (Black) | 1 |  |  |
| **21** | Xerox Phaser 6600V/DN | Toner (Magenta) | 1 |  |  |
| **22** | Xerox Phaser 6600V/DN | Toner (Yellow) | 1 |  |  |
| **23** | Xerox Phaser 6600V/DN | Toner (Cyan) | 1 |  |  |
| **24** | Xerox Phaser 6600V/DN | Drum | 1 |  |  |
| **25** | Kyocera KM-3035 | Drum | 1 |  |  |
| **26** | Konica-Minolta Bizhub 282 | Drum | 1 |  |  |
| **27** | HP LaserJet 4200 | Toner (Black) | 2 |  |  |
| **28** | Brother MFC-J6920DW | Toner (Magenta) | 3 |  |  |
| **29** | Brother MFC-J6920DW | Toner (Yellow) | 1 |  |  |
| **30** | Brother MFC-J6920DW | Toner (Cyan) | 1 |  |  |
| **31** | Kyocera FS-2000D | Toner (Black) | 2 |  |  |
| **32** | Epson EPL-N2050+ | Toner (Black) | 2 |  |  |
| **33** | HP LaserJet 4000n/4050n | Toner (Black) | 3 |  |  |

| **Α/Α** | **MIS** | **Μοντέλο Εκτυπωτή** | **Είδος Αναλώσιμου** | **Ποσότητα** | **Απάντηση (Ποσότητα)** | **Γνήσιο ή Ισοδύναμο;** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** | **5003740** | HP LaserJet P2015n | Toner (Black) | 3 |  |  |
| **35** | HP LaserJet 1320 | Toner (Black) | 2 |  |  |
| **36** | Canon iR2000 | Toner (Black) | 3 |  |  |
| **37** | Canon iR2000 | Drum | 1 |  |  |
| **38** | HP OfficeJet 9110 | Μελάνι (Μαύρο) | 3 |  |  |
| **39** | HP OfficeJet 9110 | Μελάνι (Cyan) | 3 |  |  |
| **40** | HP OfficeJet 9110 | Μελάνι (Magenta) | 3 |  |  |
| **41** | HP OfficeJet 9110 | Μελάνι (Yellow) | 3 |  |  |